Brukerveiledning

Innholdsfortegnelse

Før du begynner Brukergrensesnittet Menyen og verktøylinjen RAID-gjenoppbygging Tørke data Andre alternativer |

Før du begynner

> Hvis du prøver å gjenopprette data fra et flyttbart medium, må du sette mediet i stasjonen før du kjører EasyRecovery™. Før du kjører programmet, må du sørge for at du har administratorrettigheter. På PC kan du måtte klikke på programikonet og Kjør som administrator. På Mac-maskiner må du sørge for at kontoen har fulle administratorrettigheter.

> Hvis du gjenoppretter fra en mobil enhet, for eksempel en smarttelefon eller personlig musikkenhet, må du påse at den er koblet til og vises som flyttbar disk, før du kjører EasyRecovery™.

> Påse at du har en disk i systemet, eller tilkoblet systemet, der gjenopprettet data kan lagres under gjenopprettingen. Hvis du trenger å legge mer lagringsplass til systemet, må du sørge for å gjøre dette før du kjører EasyRecovery™.

> Steng alle unødvendige programmer og slå av alle unødvendige systemets eksterne enheter før du kjører EasyRecovery™. Hvis du bruker laptop eller en annen bærbar datamaskin, må du sjekke at batteriets levetid er tilstrekkelig til å fullføre prosessen. Om nødvendig kan du koble til vekselstrøm, for å unngå avbrudd under gjenopprettingen.

Brukergrensesnittet

> Brukergrensesnittet på EasyRecovery™, som er veiviser-drevet, gjør det enkelt å gjenopprette data, selv for nybegynnere. Fra starten av hjelper grensesnittet deg til å velge hvert trinn i gjenopprettingen. Når du har valgt alternativer, får du muligheten til å endre dem før du begynner å skanne etter filer å gjenopprette. Nedenfor beskrives hver grensesnittskjerm detaljert.

> Når du starter opp EasyRecovery™, klikker du på Fortsett. Grensesnittet hjelper deg med å velge hvert trinn i gjenopprettingen. Tilbake til toppen |

> Sik velger du medium: Det første trinnet i gjenopprettingen er å velge hvilket medium dataene skal gjenopprettes fra. I EasyRecovery™ er dette inndelt i fem typer medium: harddisker, minneenheter, optiske medier, multimediaenheter / mobil enheter, og RAID-systemer. Tilbake til toppen |
> Harddisk: Innebygde harddisker og andre masselagringsenheter, for eksempel eksternt tilkoblede harddisker, SSD-enheter, osv. MERK: Diskenheten må vises i systemets diskbehandlingsverktøy.
> Minneenhet: Minnepinner og andre flyttbare flashminne-medier, f.eks. SD, CF, osv., som kobles til via USB, Firewire og andre enheter som leser av medier. MERK: Enheten må vises som en flyttbar disk, hvis ikke må en leser for det flyttbare mediet må brukes.
> Optiske Medier: Gjenoppretter data fra optiske medier, f.eks. CD-R/RW, DVD-R/RW, osv. MERK: Enheten må vises i systemet som et optisk medium.
> Multimediaenhet / mobil enhet: Digitalkamera, MP3-spiller, smarttelefon, osv. MERK: Enheten må vises som en flyttbar disk, hvis ikke må en leser for det flyttbare mediet må brukes.
> RAID-system: Maskinvare-eller programvarekontrollerte RAID0-og RAID5-systemer. Dette alternativet kan også brukes til å gjenoppbygge ødelagte RAID-systemer for gjenoppretting av data. Klikk her for mer informasjon om gjenoppbygging av RAID.

> Slik velger du hvilken disk eller volum som skal skannes: På denne skjermen velger du en disk eller et volum som data skal gjenopprettes fra. Hvis volumet ikke er tilgjengelig, velger du disken som inneholdt volumet. Hvis du valgte et Raid-system i trinn 1, få du kanskje også opp alternativet for å forsøke å gjenoppbygge en ødelagt RAID. Vinduet viser en liste med alle tilgjengelige stasjoner - både logiske og fysiske - i systemet. Tilbake til toppen |
> Disk: Hvis ingen volum vises i systemet, velger du disken der volumet var før. Deretter kan du skanne etter tapte volumer.
> Volum: Hvis volumet allerede er synlig i systemet, kan du velge og skanne volumet slik at tapte eller slettede filer og mapper kan gjenopprettes.
> RAID: Maskinvare- eller programvarekontrollerte RAID0- og RAID5-systemer. Dette alternativet kan også brukes til å gjenoppbygge ødelagte RAID-systemer for gjenoppretting av data. Klikk her for mer informasjon om rekonstruering av RAID.

> Slik velger du gjenopprettingsscenario: Når du har valgt disken eller volumet som data skal gjenopprettes fra, må du velge hvilken type gjenoppretting som skal utføres på stasjonen. Velg gjenopprettingsscenariet som passer best til problemet med tap av data. Nederst på skjermen vises et alternativ for detaljer, der du kan begrense skanningen til bestemte filsystemer eller en RAW-filskanning. RAW-filskanningen undersøker stasjonen og forsøker å finne filer basert på filenes innhold og oppbygging. I tilfeller der det ikke er andre alternativer for skanning av filsystemet, kan du fortsatt gjenopprette brukbare data. |
> I noen tilfeller kan flere tusen filer uten overordnede elementer oppdages ved skanning. I noen skanninger inneholder ikke disse brukbare data for brukeren, siden dataene allerede er korrumperte (overskrevne filer). Det finnes et hurtigsøk, som hjelper brukeren med å redusere antall data / finne filene. Dette alternativet er deaktivert som standard. Her er en detaljert beskrivelse av hva hurtigsøk gjør: - I Skann etter slettede filer å gjenopprette: ingen funksjon / lagt til for fremtidige behov - I Gjenopprette formaterte medier: FAT/NTFS-volumer, filer uten overordnede elementer skannes / opprettes ikke - I Skann etter tapte volumer: søker kun på sylindergrenser (på Windows-maskiner). Manglende voluminformasjon befinner seg mest sannsynlig her. Dette gjør at skanningen gjennomføres raskere. Hvis volumet ikke oppdages, kan du fjerne merkingen for å skanne etter voluminformasjon blokk for blokk.
> Utforsk volum: Utforske et uskadet volum på et grensesnitt som fungerer som en utforsker. Dette alternativet velger du når du vil gjenopprette data fra et uskadet volum. Ingen skanning utføres.
> Gjenoppretting av slettede filer: Finn filer som ble slettet eller tapt ved et uhell, basert på filinnhold. Velg dette alternativet hvis du har slettet filer fra papirkurven, eller hvis du ikke finner filene med gjenoppretting av formaterte filer. Funksjonen søker ubrukte blokker i et volum etter filinnhold. På de fleste filsystemer er det ikke mulig å gjenopprette de opprinnelige filnavnene.
> Gjenopprette formaterte medier: Gjenoppretter data fra et formatert volum. Kan også brukes til å gjenopprette tapte filer. Det tar lengre tid å skanne med dette alternativet, men sjansene for gjenoppretting er bedre. Funksjonen skanner hver eneste blokk i et volum, og søker etter tapte filsystemstrukturer.
> Hvis du valgte en disk istedenfor et volum i Trinn 2 vil du ikke kunne Bla gjennom, siden du ikke velger et volum som vises i systemet. Du får også muligheten til å søke etter tapte volumer på disken. Dette er nyttig for gjenoppretting av volumer fra en stasjon med ødelagte filsystemer eller slettede volumer. Igjen får du mulighet til å begrense hvilke filsystemer du søker etter. Siden dette er et søk etter tapte volumer, er RAW-skanning i filsystemet ikke tilgjengelig. |
> Når skanning etter tapte volumer er fullført, går du tilbake til Trinn 2, der du blir bedt om å velge hvilket volum som skal skannes. Hvis programmet fant et tapt volum, vises dette med et grønt ikon. Velg denne stasjonen, og fortsett slik du ville gjort med et vanlig volum. Du vil kunne bla gjennom volumet, og se etter slettede og tapte filer. Deretter kan du lagre disse til et annet sted i systemet. Tilbake til toppen |

> Slik sjekker du valgte alternativer: Når du har valgt disken eller volumet du skal gjenopprette data fra, og du har valgt hvilken metode du vil bruke for gjenoppretting, får du en forhåndsvisning av valgene dine. Hvis du må utføre endringer før du starter skanningen, kan du klikke på Gå tilbake og endre alternativer på tidligere skjermer. Hvis du er fornøyd alternativene du valgte, klikker du på Fortsett for å begynne å skanne etter tapt data. |
> Skanning: Skanneprosessen kan ta flere timer! Hvor lang tid avhenger av størrelsen på disken din. Du kan også vise loggmeldinger i skannevinduet, hvis du trenger å feilsøke skanningen. Tilbake til toppen |

> Slik lagrer du filene: Når skanningen er fullført, vises data som ble funnet i en liste over filer og mapper. I eksempelet ser du at skanning etter tapte filer fant flere filer, som vises etter filtype. I de fleste tilfeller vises ikke fildataene med sitt originale filnavn, da dette vanligvis ikke kan gjenopprettes. Hvis du leter etter filer lagd med Microsoft Office 2007/2010, se etter mappene "zip-msword", "zip-mspowerpoint" eller "zip-msexcel" i mappen Programmer, fordi Office 2007/2010-dokumenter egentlig er ZIP-arkiv. For å lagre dataene må du velge filene på høyre side av skjermen og klikke på ikonet for lagring på verktøylinjen. For å velge flere filer, bruker du enten Shift-knappen (for å velge flere filer etter hverandre), eller Ctrl-knappen (for å velge flere enkeltfiler) på tastaturet. Hvis du vil velge alle elementene i fillisten, velger du Velg alle i menyen Rediger. Merk: Du kan få tilgang til de fleste gjenopprettingshandlinger fra hurtigmenyen. Den vises når du høyreklikker på en valgt fil eller katalog. |
> En typisk lagringsdialog vises. Denne lar deg lagre filene dine i eksisterende mapper, eller opprette nye. Velg eller opprett, og velg mappen der du ønsker å lagre dataene. Klikk deretter på OK. MERK: Du må ikke lagre filer på samme disk som du skannet. Du må alltid lagre dataene et annet sted! Tilbake til toppen |
> Gjenopprette e-post – denne funksjonen lar brukeren vise den valgte e-postdatabasen. Den viser både eksisterende og slettede e-poster, som kan skrives ut eller lagres til harddisken. Velg mappen som inneholder e-postfilen, og velg type e-postfil (Outlook Express, Outlook, Eudora, Mozilla, Becky, Windows Live Mail). Velg en mappe for postboksen i visningen av treet til venstre. Velg et e-postelement i listen. Velg «Lagre e-post» for å lagre det valgte e-postelementet, eller velg «Skriv ut e-post» for å skrive ut det valgte e-postelementet. Tilbake til toppen |

Meny- og verktøylinjen

> Nedenfor programnavnet finner du menylinjen. Nedenfor menylinjen finner du programmets primære verktøylinje. Her finner du detaljerte beskrivelser om alle mener og elementer i verktøylinjen.

> Menylinjen |
> Fil: I menyen Fil har du følgende alternativer: | Oppdater liste over disker - ser etter tilgjengelige disker i systemet. Lagre en rapport for gjenopprettingen - lagrer en rapport med valgte filer, inkludert attributter. Avslutt - avslutter programmet.
> Rediger: I menyen Rediger kan du: | Velge Valg – alle filer under en lagringshandling. Du kan også bruke CTRL-knappen til å velge eller velge bort enkeltfiler.
> Søk: I menyen Søk kan du: | I menyen Søk kan du aktivere «Fuzzy-søk», som søker etter filer og mapper for et bestemt nøkkelord. Fuzzy Search er en mer intuitiv søkemodus. I et søk uten fuzzy etter «planetary», vil ikke filene «protoplanet» og «planet» bli funnet. Det gjør de derimot med fuzzy-søk.
> Ekstra: Menyen Ekstra lar deg: | Velge Fjerngjenoppretting og endre programalternativer. Vil du ha mer informasjon om fjerngjenoppretting, kan du gå til avsnittet Fjerngjenoppretting. Vil du ha mer informasjon om alternativene , kan du gå til avsnittet om Alternativer.
> Tilbake til toppen |

> Alternativer: Når du klikker på ikonet Alternativer, kommer du til skjermen Alternativer. Der kan du velge standardalternativer for programmet. Under kategorien Generelt velger du hvor detaljert loggføring som skal rapporteres i filen frc_log.txt hver gang programmet kjøres. Siden loggfilene fort kan bli veldig store, anbefales det at du kun bruker loggnivået INFO. Unntaket er når du feilsøker og trenger en mer detaljert logg. Loggnivåets detaljrikhet er stigende: NONE: Ingen loggutdata REPORT: kun meldinger med rapportstatus vil bli loggført. Loggfilene er veldig små. ERROR: alle filer med lavere nivå + meldinger med feilstatus vil bli loggført WARNING: alle filer med lavere nivå + meldinger med advarselstatus vil bli loggført INFO: standardinnstilling; alle meldinger med lavere nivå + meldinger med infostatus vil bli loggført DEBUG: alle filer med lavere nivå + meldinger med feilsøkingsstatus vil bli loggført. Denne innstillingen skal brukes til å returnere informasjon fra feilsøking til utviklerne. DEBUG2: alle meldinger med lavere nivå + meldinger med høyeste feilsøkingsstatus vil bli loggført. Kun for bruk av utviklerne. Det vil bli opprettet store loggfiler. |
> Kategorien Generelt lar deg også aktivere ekspertmodus. I ekspertmodus aktiveres avanserte gjenopprettingsfunksjoner i menyene, og du får tilgang til disse funksjonene. Bruk av denne modusen anbefales ikke dersom du ikke har blitt fortalt av teknisk brukerstøtte hvordan disse funksjonene skal brukes. Feil bruk av enkelte avanserte funksjoner kan føre til tap av data. Fjerner automatisk tomme mapper: Automatisk fjerning av tomme mapper i skannens resultattre. |
> Kategorien Gjenoppretting aktiverer filtre slik at du kan begrense søket til bestemte filtyper. Denne funksjonen kan gjøre skanningen betydelig raskere - spesielt når du søker i RAW-filmodus. |
> Kategorien Gjenoppretting gjør det også mulig å begrense hvilket området på stasjonen som skal skannes. Dette er nyttig når du forsøker å skanne en stasjon med mange problemer, som for eksempel ulesbare områder eller store områder med skadede sektorer. Det kan også brukes til å skanne mindre deler av en stasjon, slik at gjenopprettelsen går raskere. Begrensning av skanneområdet vil derimot redusere antall data som finnes, og anbefales generelt ikke. Tilbake til toppen |
> Kategorien Gjenoppretting lar deg også hoppe over blokker som brukes av volumets filsystem - slik at bare «ledig plass» på stasjonen skannes. Her finner du også et alternativ for å angi maksimal filstørrelse av en gjenopprettet fil, i tilfelle faktisk filstørrelse ikke kan fastslås. Denne må stilles inn før skanningen påbegynnes. For å endre størrelsen på en fil etter skanning, må du høyreklikke på filen, og bruke alternativet for endring av størrelse. Automatisk ny navngivning for samme filnavn under lagring: Eksempel: sammefil0.txt, sammefil1.txt, sammefil2.txt Oppdage slettede filer i Formatert skann: Aktiver denne funksjonen for også å finne slettede filer i Formatert skann på FAT-volumer. Kun samle rotelementer i Formatert skann: Denne funksjonen deler opp Formatert skann på NTFS-volumer. På volumer der mange deler av filtreet allerede er slettet/overskrevet av nye data, kan resultattreet være tomt eller ufullstendig hvis denne funksjonen aktiveres. Sjekk om programminnets forbruk på store NTSF-volumer er for høyt i Formatert skann / om operativsystemet viser feilmeldingen «tomt minne» under skannen. Ignorer alle feil under skanning: Ignorer alle feilmeldinger under skann / tving gjenopprettingsmotoren til å fortsette / du må ikke be om brukermeldinger hvis en feil har oppstått i en analyse som ikke trenger tilbakemelding fra brukeren. Tilbake til toppen |
> Kategorien Gjenopprett gir også brukeren muligheten til å velge fra Avanserte alternativer for skann. Automatisk gjenkjenning av blokkforskyvning: Funksjonen for spesialgjenoppretting av skadd data fra digitale kameraers flash-medier der filene ikke kan finnes. I enkelte tilfeller kan filens begynnelse og blokkgrensen avvike, særlig på flash-medier. Denne differansen kan oppdages automatisk før skannen starter, slik at du får bedre resultater i resultattreet. Sjekk kun denne funksjonen hvis Raw-Analyzer ikke finner noen filer. Opprett bilder og diskkopier med burst/blokk-størrelse på: Velg en burst/blokk-bufferstørrelse for opprettelse av bilde- og diskkopi. Mange disker avleses raskere hvis det bestemmes en bufferstørrelse for avlesning og skriving i kommandoen til OS. For eksempel trenger eksterne USB-harddisker vanligvis store bufferstørrelser for å gjøre operasjonen raskere. Imidlertid kan ofte mindre bufferstørrelser føre til at fysisk skadde medier avbildes/kopieres bedre. Små bufferstørrelser trenger lengre skannetider med høyere sannsynlighet for avlesning av fysisk skadde medier. Forsøk å sette sammen brutte videostrømmer: Filsystemenes sammensetning gjør at filer kan fragmenteres. Sannsynligheten for fragmentering er spesielt høy for store videofiler. I normal drift vil Raw-Analyzer finne alle bruudstykker av en fragmentert video og vise hvert fragment som en enkelt fil, ettersom Raw-Analyzer ikke bruker noe av filsystemets informasjon. Hvis du vil at Raw-Analyzer skal forsøke å sette sammen videofragmenter, kan du aktivere denne funksjonen. Tilbake til toppen |
> Kategorien Gjenopprett gir også brukeren alternativer for behandling av skadde blokker. Programmet viser ingen popup med feilmelding når det finner en skadd blokk, da dette vil stanse gjenopprettingen. Modulen for «behandling av skadde blokker» legger inn alle skadde blokker i den interne listen hvis du har merket av «Legg til skadde blokker automatisk». Hver gang en skadd blokk må åpnes, vil den automatisk bli hoppet over hvis du har merket av «Hopp over listeelementer automatisk». Du kan legge til skadde blokker manuelt ved å angi blokkens intervall i redigeringsfeltene og velge «Legg til elementer» på høyre side. Legg til en skadd enkeltblokk ved å velge områdestart og områdeslutt (f.eks. blokk 16 til blokk 16). Hvis du har merket av «Hopp over skadde blokker» og en avlesning faller innenfor området for skadde blokker, vil hele denne avlesningen bli hoppet over. Hvis operasjonen f.eks. krever avlesning av 8MB og to blokker er skadde (=1024 bytes på medier med blokkstørrelse på 512byte), hoppes alle 8MB over. Du må kun bruke denne funksjonen hvis du har problemer med skannens hastighet på store defekte medier med mange skadde blokker. Telleren for diskfeil vises nederst i venstre hjørne på statuslinjen, og øker hver gang en avlesning har mislyktes. Loggfilen inneholder detaljert informasjon om de skadde blokkene som ble funnet. Viktig å merke seg for skadde medier / defekte disker: Det anbefales på det sterkeste å opprette en avbildning av defekte/skadde disker som inneholder skadde blokker. Antall skadde blokker øker for hver gang en avlesning utføres på defekte medier. Den beste og sikreste løsningen i slike tilfeller er å stille inn burst/blokk-størrelse til 512–4096 bytes (4096 bytes er raskere, men mindre pålitelig) og lagre en avbildning av hele disken på en ekstern fil. Tilbake til toppen |

> Fjerngjenoppretting: Fjerngjenoppretting støttes av bruk av VNC (http://www.realvnc.com), og består av to komponenter. En server som kjører på maskinen du ønsker å fjernbetjene, og et visningsprogram, som kjører på maskinen du sitter foran. For å kunne starte med VNC må du kjøre en server, og deretter koble den til et visningsprogram. Når du starter serveren, må du oppgi en IP-adresse eller et DNS-navn og et portnummer til datamaskinen du vil gi kontrollen til. |
> Under kategorien Ekspert på menylinjen finner du lenken til fjernvisningsprogrammet. Dette brukes til å kontrollere det andre systemet automatisk. Angi portnummeret til systemet fra trinnet ovenfor, og trykk for å starte visningsprogrammet. Du ser da en fjernvisning av den andre skjermen, og du kan nå kontrollere programmet og systemets øvrige datafunksjoner. Når du er ferdig lukker du bare visningsprogrammet, slik at forbindelsen lukkes. Tilbake til toppen |

> Opprett bildefil: Dette alternativet brukes til å opprette et backup-bilde av stasjonen du forsøker å gjenopprette. dette kan være nyttig når stasjonen svikter og du må gjenopprette den. Det er også nyttig hvis stasjonen må settes tilbake i drift før gjenopprettingen er utført.
> Laste inn bildefil: Dette alternativet brukes til å laste inn sikkerhetskopiavbildningen av stasjonen, som du opprettet med alternativet Opprette bildefil. Det kan også brukes til å laste inn bildefiler laget i annen programvare, slik at du også kan gjenopprette data fra disse bildene.
> Lagre: Dette alternative brukes til å lagre gjenopprettede filer. Sørg for at du har koblet målstasjonene til systemet før du utfører skanningen. MERK: Sørg for at du lagrer data på en annen stasjon enn den som skannes.
> Søk: Dette alternativet brukes til å søke etter bestemte filer med vanlige filnavn, typer, jokere, osv., for å finne filer på et volum. «Fuzzy-søk» brukes også, hvis det er aktivert. Tilbake til toppen

RAID-gjenoppbygging

> RAID-gjenoppbyggingsprogram: Når du klikker på ikonet for RAID-gjenoppbyggeren, åpnes verktøyet for RAID-gjenoppbygging. Her kan du velge type RAID og antall stasjoner, og la programmet for RAID-gjenoppbygging analysere dataene og prøve å gjenoppbygge RAID for gjenoppretting av data. Dette er spesielt nyttig når kontrollen ikke lenger virker, men stasjonene fortsatt fungerer. Du kobler ganske enkelt stasjonene til et system, gjenoppbygger RAID og gjenoppretter dataene! |
> Først velger du hvilken type RAID du vil gjenoppbygge. Listen inneholder noen vanlige forhåndsinnstilte RAID-typer. Hvis RAID-typen ikke er angitt, bør du velge en generisk RAID som passer for RAID-typen du har (HW, SW, RAID0, RAID5). |
> Deretter angir du antall stasjoner i RAID. Om mulig bør du angi stasjonene i riktig rekkefølge, slik at analysen går raskere. Sørg for å velge kun de diskene som inneholder RAID-en, ellers vil analysen feile. |
> Hvis du er usikker på diskenes rekkefølge,, kan du trykke på knappen Alternativer>> og hake av boksen kalt Diskrekkefølge. Da vil også de ulike rekkefølgene av stasjonene i RAID bli delt opp. |
> Når du har stilt inn parametrene, klikker du på knappen Start skann, slik at RAID-gjenoppbyggeren kan analysere diskene. Etterhvert som skanningen søker gjennom ulike kombinasjoner av data på RAID-en, vises disse i listen Granskede kombinasjoner, i henhold til sannsynlighet. |
> Når skanningen er fullført, ser du en liste over granskede kombinasjoner for RAID-en. Høyere poengsum betyr større sannsynlighet for at kombinasjonen er den riktige. Dette vil ikke alltid være tilfelle, men det er et bra sted å begynne når du gjenoppbygger RAID. Klikk på en av granskingskombinasjonene, og klikk deretter på OK for å forsøke å se RAID. |
> RAID vises som RAID, og partisjonene vises under der igjen. Hvis RAID hadde gyldige partisjoner før den ble ødelagt, skal du kunne bla gjennom og skanne disse som et volum. Dette kan du også gjøre med dataene som er lagret. Se avsnittet ovenfor, som omhandler valg av disk eller volum som skal skannes. På Oppdater Disk liste (i Fil-menyen) alternativet kan brukes til å slette alle lagt RAID-volumer fra disken listen. |
> Hvis du ikke kan bla gjennom partisjonene på RAID, betyr det at parametrene for gjenoppbygging ikke er korrekte. Du kan derimot enkelt gå tilbake og justere parametrene uten å måtte skanne på nytt. Marker RAID på disklisten, og klikk på knappen Detaljer. Da kommer du tilbake til skjermen for RAID-gjenoppbyggingsprogrammet. Her kan du velge en annen gransket kombinasjon, og klikke på OK til du finner en kombinasjon som lar deg bla gjennom RAID-partisjonene. Ønsker du hjelp til å prøve ulike kombinasjoner, kan du sortere kolonnene i listen over granskede kombinasjoner. Avanserte brukere kan justere parametrene manuelt på venstre side vet å angi dataene - Startsektorer, diskrekkefølge, stripestørrelse, og paritetsrotasjon. Klikk deretter på OK for å bla gjennom gjenoppbygget RAID. |
> Tilbake til toppen |

> Tørke data

> Tørke data: Dette alternativ er å brukes med stor forsiktighet. Når dataene har blitt tørket av dette alternativet, er det ingen måte å gjenopprette informasjonen i det hele tatt. |
> Å tørke data permanent fra volumet, velger du filene eller mappene du ønsker å slette på høyre side av skjermen. Når du har valgt dem, klikker du Tørk ikonet i verktøylinjen. |
> Du vil bli gitt en advarsel om dataene tørke og vil bli spurt om du ønsker å fortsette. IKKE SVAR JA mindre du er sikker du vil Tørk DATA! Hvis du klikker Nei, vil du bli ført tilbake til forrige skjerm. Hvis du klikker Ja, blir dataene slettet fra volumet. |
> Tilbake til toppen |

Andre alternativer

> Sortering etter bestemte kriterier: Elementene i filvisningen kan sorteres i kolonner. Klikk på toppteksten i en kolonne hvis du vil sortere etter de spesifikke kriteriene som kolonnen beskriver. Vil du endre sortering fra stigende til synkende, eller omvendt, klikker du på toppteksten i samme kolonne.
> Hurtigmenyen: Du kan få tilgang til de fleste gjenopprettingshandlinger fra hurtigmenyen. Den vises når du høyreklikker på en valgt fil eller katalog i filvisningen.
> Filvisning: Det innebygde visningsprogrammet viser vanlige filformater i et eget vindu. Siden visningsprogrammet må opprette en midlertidig vil på systemstasjonen for de fleste typer, anbefales det ikke at dette alternativet brukes hvis du må gjenopprette filene på systemstasjonen. Ellers kan disse midlertidige filene overskrive slettet data.
> Gjenoppretting av flere kataloger og filer: Det anbefales ikke at alt innholdet i en stasjon lagres i én operasjon. Dette er fordi mange filer og kataloger med samme navn kan bli funnet (det kan også finnes slettede og eksisterende filer som har samme navn). For å gjøre gjenopprettingstiden raskere og sørge for at systemet fungerer slik det skal, er anbefalt gjenopprettingsmetode å hente egne datafiler (dokumenter, ark, tegninger, bilder, databasefiler, osv), og installere eventuell programvare på nytt.
> Tilbake til toppen |

EasyRecovery ™ er et varemerke tilhørende Kroll Ontrack Inc.
Microsoft og Windows er varemerker tilhørende Microsoft Corporation. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere.