&Top_01=<b>Kolay Kurulum Gezintisi</b>&
&Cmn_Btn_exit=<b>Çıkış</b>&
&Top_02=<b>Hoş geldiniz!</b>&
&Top_03=<b>Dil:</b>&
&Top_04=<b>Kolay Kurulum</b>&
&Top_05=Ürün Kurulumu&
&Top_06=Yzc pak çkrp krn&
&Top_07=Yazılım Yükleme&
&Top_08=Yazıcı sürücüsünü ve destek yazılımını yükleyin.&
&Top_09=<b>Daha Fazla Bilgi</b>&
&Top_10=Kullanıcı Kılavuzu &
&Top_11=SrnGid Yar. Krn&
&Cmn_Home=Ana Sayfa&
&ST_Main=Ürünün Ayarlanması&
&Cmn_Btn_prev=<b>Önceki</b>&
&Cmn_Btn_next=<b>Sonraki</b>&
&Cmn_Btn_rtn=<b>Dönüş</b>&
&ST_Connect=Yazıcınızın Bağlanması&
&ST_Tray=Kağıt Yükleme&
&ST_Chk=Ayarların Kontrolü&
&Cmn_Ready=Talimatları aktaran videosunu izlemek için sağdaki bir görev üzerine tıklayın.&
&ST_Connect_01=a) USB Kablosunun Bağlanması&
&ST_Connect_02=b) Yazıcının Açılması&
&ST_Connect_01_01=Yazıcının kapandığından ve elektrik prizinden fişin çekildiğinden emin olun.&
&ST_Connect_01_02=Daha küçük USB konektörünü yazıcının arkasındaki USB portuna bağlayın.&
&ST_Connect_01_03=Kablodaki USB simgesiyle eşleştirdiğinizden emin olun.&
&ST_Connect_01_04=Kablonun diğer ucunu bilgisayarın bir USB portuna bağlayın.&
&ST_Connect_01_05=DİKKAT: Yazıcıların USB kablosunu USB klavyeye bağlamayın.&
&ST_Connect_02_01=Elektrik kablosunun bağlantı portu yazıcının arkasında, sol alttadır.&
&ST_Connect_02_02=Elektrik kablosunu yazıcıya bağlayın. &
&ST_Connect_02_03=DİKKAT: Uzatma kabloları veya üçlü priz kullanmayın.&
&ST_Connect_02_04=DİKKAT: Yazıcı bir UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) sistemine bağlanmamalıdır.&
&ST_Connect_02_05=Kablonun diğer ucunu elektrik kaynağına bağlayın.&
&ST_Connect_02_06=NOT: Elektrik kablonuz ve priziniz, bulunduğunuz bölgeye göre farklılık gösterebilir.&
&ST_Connect_02_07=Yazıcıyı açın.&
&ST_Tray_01_01=Talimatlar sayfasını dışarı çekerek ön kapağı açın.&
&ST_Tray_01_02=Kağıt kapağı dışarı çekip çıkarın.&
&ST_Tray_01_03=Kağıt kapağın üzerine seloteyple yapıştırılmış bulunan talimatlar sayfasını çıkarın.&
&ST_Tray_01_04=NOT: Çok Fonksiyonlu Besleyiciyi kullanmadan önce lütfen talimatlar sayfasını okuyun.&
&ST_Tray_01_05=Kaydırma çubuğunu sabitlenene kadar ileri çekin.&
&ST_Tray_01_06=Uzunluk kılavuzunu sabitlenene kadar ileri çekin.&
&ST_Tray_01_07=Kağıt genişlik kılavuzlarını maksimum genişliklerine ayarlayın&
&ST_Tray_01_08=Baskı malzemesini yüklemeden önce, kağıtları öne ve arkaya kıvırarak esnetin ve havalandırın. Kağıt destesinin kenarlarını eşit olacak biçime düzleştirin.&
&ST_Tray_01_10=Kağıt genişlik kılavuzlarını kağıt destesinin kenarlarına hafifçe dayanana kadar ayarlayın.&
&ST_Tray_01_11=Uzunluk kılavuzunu yazıcıya doğru, baskı malzemesine dayanana kadar kaydırın.&
&ST_Tray_01_12=NOT: Baskı malzemesinin boyutuna bağlı olarak, öncelikle kaydırma çubuğunu sabitlenene kadar geriye kaydırın, daha sonra uzunluk kılavuzunu tutun ve baskı malzemesine dayanana kadar geriye kaydırın.&
&ST_Tray_01_14=Kağıt kapağı yazıcının içine yerleştirin. Kağıt kapağı Çok Fonksiyonlu Besleyici üzerindeki işaretlere gelecek biçimde ayarlayın.&
&ST_Tray_01_14_1=Çıkış tepsisi uzantısını açın.&
&ST_Tray_01_15=Yüklü bulunan baskı malzemesi standart boş kağıt dışında bir kağıtsa, yazıcı sürücüsünden kağıt türünü seçin. &
&ST_Chk_01_01=Yazıcının donanımını hazırlamayı tamamladınız.<br>Sağ alttaki [Kurulumu Başlatın] düğmesine basarak yazılım kurulum yordamına geçin.&
&ST_Chk_01_02=İşletim panelinde herhangi bir hata görüntüleniyorsa, aşağıdaki bağlantıyı tıklayın:&
&Cmn_Btn_yes=Sorun Giderme Yardımcısının Kurulumu&
&Cmn_Btn_start=<b>Kurulumu Başlatın</b>&
&ST_AI=Sorun Giderme Yardımcısının Kurulumu&
&TS_01=<b>Hata Giderme</b>&
&TS_02=Farklı Hata Göstergelerinin anlamı için aşağıdaki açıklamalara başvurabilirsiniz.<br>Sorunun çözümüyle ilgili ayrıntılar için Kullanım Kılavuzu'na bakın.&
&TS_03=<b>a</b>&
&TS_04=<b>b</b>&
&TS_05=<b>c</b>&
&TS_06=<b>d</b>&
&TS_09=<b>a: Toner göstergeleri</b>&
&TS_10=Tonerin düşük veya boş olduğunu veya bir toner hatası oluştuğunu belirtir.&
&TS_11=<b>b: Kağıt sıkışma göstergesi</b>&
&TS_12=Bir kağıt sıkışması oluştuğunu belirtir.&
&TS_13=<b>c: Hata göstergesi  </b>&
&TS_14=Bir hata oluştuğunu belirtir.&
&TS_15=<b>d: Kağıt yükleme göstergesi</b>&
&TS_16=Kağıdın bittiğini veya yanlış boyutta kağıdın yüklenmiş olduğunu belirtir.&
&TS_folder=../Documentation/Turkish/&
&PH_url=http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=cdrom<amp>Page=color<amp>Model=WorkCentre+WC6505<amp>PgName=userdocvideos<amp>FileName=nameofhelpfile.htm<amp>Language=<Language>&
&messageBR=&
