Podręcznik użytkownika

Spis treści

Zanim zaczniesz Interfejs użytkownika Menu i pasek narzędzi Rekonstrukcja macierzy RAID Wymazywanie danych Inne opcje |

Zanim zaczniesz

> Jeśli próbujesz odzyskać dane z nośnika wymiennego, musisz podłączyć nośnik do komputera przed uruchomieniem programu EasyRecovery™. Przed uruchomieniem programu upewnij się, że masz uprawnienia administratora. Na komputerze PC może być konieczne kliknięcie ikony programu i wybranie opcji Uruchom jako administrator. Na komputerze Mac należy się upewnić, że konto użytkownika ma pełne uprawnienia administratora.

> Jeśli odzyskujesz dane z urządzenia mobilnego, takiego jak smartfon lub osobisty odtwarzacz muzyczny, przed uruchomieniem programu EasyRecovery™ upewnij się, że jest ono podłączone i wyświetlane jako dysk wymienny.

> Upewnij się, że w komputerze jest dysk lub komputer ma podłączony dysk mający wystarczającą ilość miejsca do zapisania odzyskanych danych znalezionych podczas odzyskiwania. Jeśli musisz dodać do komputera dodatkową pamięć masową, zrób to zanim uruchomisz program EasyRecovery™.

> Przed uruchomieniem programu EasyRecovery™ wyłącz wszystkie zbędne aplikacje i urządzenia peryferyjne komputera oraz wyłącz wszystkie ustawienia oszczędzania energii. Jeśli używasz laptopa lub innego komputera przenośnego, upewnij się, że czas pracy akumulatora wystarczy do zakończenia operacji. W razie potrzeby podłącz się do sieci elektrycznej, aby uniknąć przerw w procesie odzyskiwania.

Interfejs użytkownika

> Sterowany kreatorem interfejs programu EasyRecovery™ upraszcza odzyskiwanie nawet w przypadku początkujących użytkowników komputera. Od samego początku interfejs pomaga wybrać każdy krok procesu odzyskiwania. Po wybraniu opcji użytkownik ma możliwość ich zmiany przed uruchomieniem procesu skanowania w celu odzyskania danych. Poniżej zostanie szczegółowo opisany każdy ekran interfejsu.

> Po pierwszym uruchomieniu programu EasyRecover™ i kliknięciu przycisku Kontynuuj interfejs pomaga wybrać każdy krok procesu odzyskiwania. Powrót na górę strony |

> Wybór nośnika: Pierwszym krokiem procesu odzyskiwania jest wybór nośnika, z którego mają zostać odzyskane dane. W programie EasyRecovery™ istnieje podział na pięć kategorii nośników: dyski twarde, urządzenia pamięci, nośniki optyczne, urządzenia multimedialne/mobilne i macierze RAID. Powrót na górę strony |
> Dysk twardy: Wewnętrzne dyski twarde i inne urządzenia pamięci masowej, takie jak zewnętrznie dołączane dyski twarde, dyski SSD itd. UWAGA: Dysk musi być widoczny w systemowym narzędziu zarządzania dyskami.
> Urządzenie pamięci: Dyski USB lub inne wymienne nośniki pamięci Flash, takie jak karty SD, CF itd. podłączone za pomocą interfejsu USB, Firewire lub innego urządzenia do odczytu nośnika. UWAGA: Urządzenie musi być wyświetlane jako dysk wymienny, w przeciwnym razie należy użyć czytnika nośnika wymiennego.
> Nośniki optyczne: Odzyskiwanie danych z takich nośników optycznych, jak dyski CDR/RW, DVDR/RW itd. UWAGA: Urządzenie musi być widoczne w systemie jako nośnik optyczny.
> Urządzenie multimedialne/mobilne: Aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3, smartfon itd. UWAGA: Urządzenie musi być wyświetlane jako dysk wymienny, w przeciwnym razie należy użyć czytnika nośnika wymiennego.
> Macierz RAID: Sterowane sprzętowo lub programowo macierze RAID0 i RAID5. Tej opcji można również użyć do rekonstrukcji uszkodzonych macierzy RAID w celu odzyskania danych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o rekonstrukcji macierzy RAID.

> Wybieranie dysku lub woluminu do skanowania: Na tym ekranie wybierasz dysk lub wolumin, z którego chcesz odzyskać dane. Jeśli wolumin jest niedostępny, wybierz dysk zawierający wolumin. Jeśli w kroku 1 wybierzesz macierz RAID, może również istnieć opcja próby rekonstrukcji uszkodzonej macierzy RAID. W oknie będzie wyświetlana lista wszystkich dostępnych nośników — zarówno dysków logicznych, jak i fizycznych — w komputerze. Powrót na górę strony |
> Dysk: Jeśli w komputerze nie jest wyświetlany wolumin, należy wybrać dysk, na którym występował wolumin, a następnie przeprowadzić skanowanie w poszukiwaniu utraconych woluminów.
> Wolumin: Jeśli wolumin jest wyświetlany w komputerze, można wybrać i przeskanować wolumin w celu odzyskania utraconych lub usuniętych plików lub folderów.
> RAID: Sterowane sprzętowo lub programowo macierze RAID0 i RAID5. Tej opcji można również użyć do rekonstrukcji uszkodzonych macierzy RAID w celu odzyskania danych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o rekonstrukcji macierzy RAID.

> Wybieranie scenariusza odzyskiwania: Po wybraniu dysku lub woluminu, z którego mają zostać odzyskane dane, należy wybrać rodzaj odzyskiwania wykonywanego dla dysku. Wybierz scenariusz odzyskiwania, który najlepiej pasuje do problemu utraconych danych. U dołu ekranu znajduje się opcja szczegółów, gdzie można ograniczyć skanowanie do pewnych systemów plików lub skanowania plików nieprzetworzonych (RAW). Skanowanie plików RAW sprawdza dysk i próbuje zlokalizować pliki według zawartości i architektury. W przypadkach, gdy nie ma innych opcji skanowania systemu plików, może ono nadal odzyskać użyteczne dane. |
> Czasem podczas skanowania można znaleźć tysiące opuszczonych elementów. W trakcie niektórych operacji skanowania nie ma danych użytecznych dla użytkownika, ponieważ dane zostały już uszkodzone (nadpisane pliki). Aby pomóc użytkownikowi zmniejszyć ilość danych/łatwiej znaleźć pliki, istnieje opcja Szybkie skanowanie, która jest domyślnie wyłączona. Szybkie skanowanie wykonuje następujące czynności: - Podczas skanowania w celu odzyskania usuniętego pliku: obecnie nie działa/dodane w celu wykorzystania w przyszłości; - Podczas odzyskiwania z nośników sformatowanych: woluminy FAT/NTFS, elementy porzucone nie zostaną przeskanowane/utworzone; - Podczas skanowania w poszukiwaniu utraconych woluminów: zostaną przeszukane tylko granice cylindra (w komputerach z systemem Windows). Tam właśnie najczęściej znajdują się informacje o brakującym woluminie. Przyspiesza to skanowanie. Jeśli nie można znaleźć woluminu, usunięcie zaznaczenia tej opcji spowoduje przeskanowanie kolejnych bloków w celu znalezienia informacji o woluminie.
> Eksploruj wolumin: Eksploruj dobry wolumin w interfejsie podobnym do eksploratora. Wybierz tę opcję, aby odzyskać dane z dobrego woluminu. Skanowanie nie jest wykonywane.
> Odzyskiwanie usuniętego pliku: Znajdź przypadkowo usunięte lub utracone pliki według zawartości pliku. Wybierz tę opcję, jeśli pliki zostały usunięte z kosza lub jeśli odzyskiwanie sformatowane nie może znaleźć plików. Skanuje ona nieużywane bloki woluminu w poszukiwaniu zawartości pliku. W większości systemów plików ta opcja nie może odzyskać oryginalnych nazw plików.
> Odzyskiwanie sformatowanego nośnika: Odzyskuje dane ze sformatowanego woluminu. Można jej również użyć do odzyskiwania utraconych plików. Ta opcja potrzebuje więcej czasu na skanowanie, ale daje lepsze możliwości odzyskania. Skanuje ona każdy blok woluminu w poszukiwaniu utraconych struktur systemu plików.
> Jeśli w kroku 2 zostanie wybrany dysk zamiast woluminu, nie będzie dostępna opcja przeglądania, ponieważ nie jest wybierany wolumin wyświetlany w systemie. Zostanie udostępniona opcja poszukiwania utraconych woluminów na tym dysku. Będzie to przydatne podczas odzyskiwania woluminów mających uszkodzone systemy plików lub usunięte woluminy. I znowu zostanie udostępniona opcja ograniczenia wyszukiwanych systemów plików. Ponieważ jest to wyszukiwanie utraconych woluminów, nie jest dostępne skanowanie systemu plików nieprzetworzonych. |
> Po zakończeniu skanowania w poszukiwaniu utraconych woluminów nastąpi powrót do kroku 2, gdzie zostanie wyświetlona prośba o wybór woluminu do skanowania. Jeśli program mógł zlokalizować utracony wolumin, zostanie on wyświetlony z użyciem zielonej ikony. Wybierz dysk i postępuj tak, jak z normalnym woluminem. Można będzie przejrzeć wolumin oraz wyszukać utracone i utracone pliki. Następnie można je zapisać w innej lokalizacji w komputerze. Powrót na górę strony |

> Sprawdzanie wybranych opcji: Po wybraniu dysku lub woluminu, z którego mają zostać odzyskane dane, i wybraniu stosowanej metody odzyskiwania, zostanie wyświetlony podgląd wybranych opcji. W razie potrzeby dokonania jakichkolwiek zmian przed rozpoczęciem skanowania, można kliknij przycisk Powrót i zmienić opcje na poprzednich ekranach. Jeśli wybrane opcje są poprawne, kliknij przycisk Kontynuuj, aby rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu utraconych danych. |
> Skanowanie: W zależności od wielkości dysku proces skanowania może potrwać kilka godzin! Można również wybrać przeglądanie komunikatów dziennika w oknie skanowania, jeśli chcesz rozwiązać jakiekolwiek problemy ze skanowaniem. Powrót na górę strony |

> Zapisywanie plików: Po zakończeniu skanowania znalezione dane zostaną wyświetlone na liście plików i folderów. W przykładzie można zobaczyć, że skanowanie w poszukiwaniu usuniętego pliku znalazło wiele plików i że są one wyświetlane wg typu pliku. W większości przypadków dane usuniętego pliku nie będą miały oryginalnych nazw plików, ponieważ zazwyczaj są one nie do odzyskania. Jeśli szukasz odzyskanych plików pakietu Microsoft Office 2007/2010, znajdują się w dziale Aplikacje w folderze „zip-msword“, „zip-mspowerpoint“ lub „zip-msexcel“. Wszystkie dokumenty pakietów Office 2007/2010 są tworzone jako archiwa ZIP. Aby zapisać dane, należy wybrać pliki z prawej strony ekranu, a następnie kliknąć ikonę zapisywania na pasku narzędzi. Aby wybrać wiele plików, należy użyć klawisza Shift (aby wybrać kilka kolejnych plików) albo klawisza Ctrl (aby wybrać poszczególne pliki) na klawiaturze. Jeśli chcesz wybrać wszystkie elementy listy, z menu Edycja wybierz opcję Zaznacz wszystko. Uwaga: Większość czynności odzyskiwania jest dostępna z menu podręcznego. Jest ono wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybranego pliku lub katalogu. |
> Zostanie wyświetlone typowe okno dialogowe zapisywania i można będzie zapisać pliki w istniejących folderach lub utworzyć nowe foldery. Wybierz lub utwórz i wybierz folder, gdzie chcesz zapisać dane, a następnie kliknij przycisk OK. UWAGA: Nie zapisuj plików z powrotem na skanowany dysk. Zawsze zapisuj dane w innej lokalizacji! Powrót na górę strony |
> Odzyskiwanie wiadomości e-mail – Ta funkcja umożliwia użytkownikowi wyświetlenie wybranej bazy danych wiadomości e-mail. Pokazuje zarówno istniejące, jak i usunięte wiadomości e-mail w celu ich wydrukowania lub zapisania na dysku twardym. 1. Wybierz folder zawierający plik poczty, a następnie wybierz typ pliku poczty (Outlook Express, Outlook, Eudora, Mozilla, Becky, Windows Live Mail). 2. Wybierz folder skrzynki pocztowej w widoku drzewa z lewej strony. 3. Wybierz wiadomość pocztową w polu listy. 4. Wybierz opcję Zapisz wiadomość, aby zapisać wybraną wiadomość pocztową, lub wybierz opcję Drukuj wiadomość, aby wydrukować wybraną wiadomość pocztową. Powrót na górę strony |

Menu i pasek narzędzi

> Poniżej tytułu programu znajduje się pasek menu. Pod paskiem menu znajduje się główny pasek narzędzi programu. Poniżej został podany szczegółowy opis każdego elementu menu i paska narzędzi.

> Pasek menu |
> Plik: W menu Plik są dostępne następujące opcje: | Odśwież listę dysków — ponownie sprawdza dyski dostępne w systemie. Zapisz raport odzyskiwania — zapisuje raport dotyczący wybranych plików łącznie z atrybutami. Wyjście — zamyka program.
> Edycja: W menu Edycja są dostępne następujące opcje: | Wybierz, aby zaznaczyć wszystkie pliki podczas operacji zapisywania. Do zaznaczania lub usuwania zaznaczenia poszczególnych plików można użyć klawisza CTRL.
> Wyszukiwanie: W menu Wyszukiwanie są dostępne następujące opcje: | W menu wyszukiwania można włączyć opcję Wyszukiwanie rozmyte w celu przeszukania plików i folderów pod kątem konkretnego słowa kluczowego. Wyszukiwanie rozmyte to tryb wyszukiwania podobny do ludzkiego. W przypadku zwykłego wyszukiwania słowa „planetarny” słowa „protoplaneta” i „planeta” nie zostaną znalezione. W przypadku wyszukiwania rozmytego będzie inaczej.
> Dodatki: Menu Dodatki umożliwia: | Wybranie opcji Odzyskiwanie zdalne i zmianę opcji programu. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat odzyskiwania zdalnego, zapoznaj się z tematem Odzyskiwanie zdalne. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat opcji, zapoznaj się z tematem Opcje.
> Powrót na górę strony |

> Opcje: Kliknięcie ikony Opcje spowoduje przejście do ekranu Opcje. Można tam ustawić domyślne opcje działania programu. Na karcie Ogólne można ustawić poziom rejestrowania, który będzie raportowany w pliku frc_log.txt po każdym uruchomieniu programu. Ponieważ pliki dziennika mogą szybko się rozrastać, zaleca się stosowanie tylko poziomów rejestrowania INFORMACJE, chyba że konieczne jest usunięcie problemów lub potrzebny jest bardziej szczegółowy dziennik. Szczegółowość poziomu dziennika jest narastająca: NONE: brak wyjścia dziennika REPORT: będą rejestrowane tylko komunikaty ze stanem raport. Pliki dziennika są bardzo małe. ERROR: będą rejestrowane wszystkie komunikaty o niższym poziomie + komunikaty ze stanem błąd WARNING: będą rejestrowane wszystkie komunikaty o niższym poziomie + komunikaty za stanem ostrzeżenie INFO: ustawienie domyślne — będą rejestrowane wszystkie komunikaty o niższym poziomie + komunikaty ze stanem informacje DEBUG: będą rejestrowane wszystkie komunikaty o niższym poziomie + komunikaty ze stanem debugowanie. Tego ustawienia należy używać w przypadku zwracania informacji debugowania do programistów. DEBUG2: będą rejestrowane wszystkie komunikaty o niższym poziomie + plus komunikaty o najwyższym stanie debugowania. Tylko do użytku programistów. Zostaną utworzone duże pliki dziennika. |
> Karta Ogólne umożliwia również włączenie trybu eksperta. Tryb eksperta udostępnia zaawansowane funkcje odzyskiwania w menu i umożliwia do nich dostęp. Nie zaleca się ustawiania tego trybu, chyba że dział pomocy technicznej przekazał informacje na temat sposobu korzystania z tych funkcji. Niepoprawne użycie niektórych funkcji zaawansowanych może spowodować utratę danych. Automatyczne usuwanie pustych folderów: automatyczne usuwanie pustych folderów w drzewie wyników skanowania. |
> Karta Odzyskiwanie umożliwia włączenie filtrów w celu wyszukania tylko pewnych typów plików. Ta funkcja może znacznie przyspieszyć skanowanie — zwłaszcza podczas wyszukiwania w trybie plików RAW. |
> Karta Odzyskiwanie umożliwia również ograniczenie rejonu skanowania nośnika. Jest to przydatne podczas próby skanowania dysku, który ma wiele problemów, takich jak nieczytelne rejony lub duże obszary uszkodzonych sektorów. Można tego również użyć do skanowania mniejszych fragmentów woluminu i przyspieszenia odzyskiwania. Jednak każde ograniczenie rejonu skanowania zmniejszy ilość znalezionych danych i ogólnie nie jest zalecane. Powrót na górę strony |
> Karta Odzyskiwanie umożliwia również pominięcie bloków używanych przez system plików woluminu — zostanie przeskanowane tylko wolne miejsce na dysku. Istnieje również opcja ustawienia maksymalnej wielkości odzyskanego pliku w przypadku, gdy nie można określić rzeczywistej wielkości pliku. Należy to ustawić przed skanowaniem. Aby zmienić wielkość pliku po skanowaniu, należy kliknąć plik prawym przyciskiem myszy i użyć opcji zmiany wielkości. Automatyczna zmiana takich samych nazw plików podczas zapisywania: Przykład: takisamplik0.txt, takisamplik1.txt, takisamplik2.txt Wykrywanie usuniętych plików podczas skanowania sformatowanego: Włącz tę funkcję, aby znaleźć również usunięte pliki podczas sformatowanego skanowania woluminów FAT. Gromadzenie tylko głównych elementów skanowania sformatowanego: Ta funkcja przyspiesza skanowanie sformatowane dla woluminów NTFS. W szczególności dla woluminów, gdzie wiele części drzewa pliku zostało już usuniętych/zastąpionych przez nowe dane, drzewo wynikowe może być puste lub niekompletne w przypadku uaktywnienia tej funkcji. Zaznacz ją, jeśli wykorzystanie pamięci programu dla dużych woluminów NTFS jest za duże podczas skanowania sformatowanego/system wyświetla komunikat o błędzie „brak pamięci” podczas skanowania. Ignoruj wszystkie błędy podczas skanowania: Ignoruj wszystkie błędy podczas skanowania/wymuszaj kontynuowanie pracy mechanizmu skanowania odzyskiwania/nie wyświetlaj komunikatów użytkownika, jeśli w analizatorze wystąpił błąd, co zazwyczaj będzie wymagało reakcji użytkownika. Powrót na górę strony |
> Karta Odzyskiwanie udostępnia użytkownikowi również zaawansowane opcje skanowania. Automatycznie blokuj wykrywanie przesunięcia: Specjalna funkcja odzyskiwania dla nośników flash aparatu cyfrowego, gdy nie znaleziono tam żadnych plików. W rzadkich przypadkach, zwłaszcza dla nośników flash, początek pliku różni się od granicy bloku. Tę różnicę można automatycznie wykryć przed rozpoczęciem skanowania, co może umożliwić uzyskanie lepszych wyników w drzewie wyników. Zaznacz tę funkcję tylko, jeśli analizator RAW nie może znaleźć żadnych plików. Utwórz obrazy i kopie dysku za pomocą serii/bloku o rozmiarze: Ustaw wielkość buforu bloku serii do tworzenia obrazu i kopii dysku. Wiele dysków szybciej odczytuje dane dla konkretnej wielkości buforu odczytu/zapisu w poleceniu wydanym dla systemu operacyjnego. Na przykład zewnętrzne dyski twarde USB zazwyczaj potrzebują dużych wielkości buforu do przyspieszenia działania. Natomiast dla fizycznie uszkodzonych nośników często lepiej jest tworzyć obraz/kopiować z użyciem buforu o mniejszej wielkości. Mniejsze wielkości buforu wymagają dłuższych czasów skanowania, ale zapewniają większe prawdopodobieństwo odczytania fizycznie uszkodzonego nośnika. Próbuj połączyć przerwane strumienie wideo: Ze względu na naturę systemów plików, pliki mogą być pofragmentowane. Szczególnie w przypadku dużych plików wideo, prawdopodobieństwo fragmentacji jest bardzo duże. Podczas normalnej pracy Analizator RAW znajdzie wszystkie części pofragmentowanego pliku wideo i pokaże każdą część jako pojedynczy plik, ponieważ nie korzysta z żadnych informacji systemu plików. Jeśli Analizator RAW ma próbować połączyć fragmenty wideo, należy zaznaczyć tę opcję. Powrót na górę strony |
> Karta Odzyskiwanie udostępnia użytkownikowi również opcje zarządzania uszkodzonymi blokami. Program nie wyświetla żadnych okien podręcznych — komunikatów o błędach, gdy zostanie znaleziony uszkodzony blok, ponieważ zatrzymałoby to proces odzyskiwania. Moduł zarządzania uszkodzonymi blokami dodaje wszystkie uszkodzone bloki do listy wewnętrznej, o ile zostanie zaznaczona opcja Automatycznie dodawaj uszkodzone bloki. Jeśli dostęp do uszkodzonego bloku ma zostać powtórzony, zostanie on pominięty, o ile zostanie zaznaczona opcja Automatycznie pomijaj wpisy listy. Uszkodzone bloki można dodać ręcznie, wpisując zakres bloków w pola edycji i zaznaczając znajdującą się z prawej strony opcję Dodaj wpis. Dodaj pojedynczy uszkodzony blok, ustawiając taką samą wartość zakresu początkowego i końcowego (tj. od bloku 16 do bloku 16). Jeśli została zaznaczona opcja Szybkie pomijanie uszkodzonych bloków i żądanie odczytu będzie dotyczyć zakresu uszkodzonych bloków, zostanie pominięte całe żądanie odczytu. Czyli jeśli operacja odczytu chce odczytać 8 MB i 2 bloki są uszkodzone (= 1024 bajtów na nośniku z rozmiarem bloku 512 bajtów), zostanie pominięte całe 8 MB. Tej funkcji należy używać tylko, jeśli szybkość skanowania dużych uszkodzonych nośników z wieloma uszkodzonymi blokami stanowi problem. Licznik błędów dysku u dołu z lewej strony jest zwiększany o jeden po każdym niepowodzeniu operacji odczytu. Plik dziennika zawiera szczegółowe informacje na temat znalezionych uszkodzonych bloków. Ważna uwaga dotycząca uszkodzonych nośników/wadliwych dysków: Stanowczo zaleca się utworzenie obrazu wadliwego/uszkodzonego dysku zawierającego uszkodzone bloki. Liczba uszkodzonych bloków zwiększa się po każdym wykonaniu operacji odczytu wadliwego nośnika. Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest ustawienia wielkości serii/bloku na 512-4096 bajtów (4096 bajtów jest szybsze, ale bardziej zawodne) i utworzenie obrazu całego dysku w pliku zewnętrznym. Powrót na górę strony |

> Odzyskiwanie zdalne: Odzyskiwanie zdalne jest obsługiwane z użyciem produktu VNC (http://www.realvnc.com) i zawiera dwa składniki. Serwer, który działa na komputerze, który ma być zdalnie dostępny, i przeglądarkę, która działa na komputerze, przed którym siedzisz. Aby uruchomić produkt VNC, należy uruchomić serwer, a następnie połączyć go z przeglądarką. Po uruchomieniu serwera należy podać adres IP lub nazwę serwera DNS oraz numer portu komputera, który ma mieć możliwość kontroli. |
> Na karcie Ekspert na pasku menu znajduje się łącze do zdalnej przeglądarki. Służy ono do zdalnego sterowania innym komputerem. Podaj numer portu komputera z powyższego kroku, a następnie kliknij, aby uruchomić przeglądarkę. Zostanie udostępniony widok zdalny ekranu drugiego komputera i można będzie teraz sterować programem i innymi funkcjami tego komputera. Po zakończeniu wystarczy zamknąć przeglądarkę, a połączenie zostanie zamknięte. Powrót na górę strony |

> Utwórz plik obrazu: Ta opcja służy do tworzenia zapasowego obrazu odzyskiwanego dysku. Może się to przydać, gdy dysk ulega awarii i trzeba przeprowadzić odzyskiwanie. Lub gdy dysk trzeba zwrócić do serwisu, ale odzyskiwanie nie zostało jeszcze przeprowadzone.
> Załaduj plik obrazu: Ta opcja służy do załadowania zapasowego obrazu dysku utworzonego za pomocą opcji Utwórz plik obrazu. Można jej również użyć do załadowania plików obrazu utworzonych przez inne oprogramowanie, dzięki czemu można odzyskać dane również z tych obrazów.
> Zapisz: Ta opcja służy do zapisywania odzyskanych plików. Przed uruchomieniem skanowania upewnij się, że docelowe dyski są podłączone do komputera. UWAGA: Upewnij się, że dane zostały zapisane na innym dysku niż skanowany.
> Wyszukiwanie: Ta opcja służy do wyszukiwania konkretnych plików z użyciem standardowych nazw plików, typów, symboli wieloznacznych itd. i ich lokalizacji na woluminie. W przypadku włączenia wyszukiwania rozmytego, zostanie ono również użyte. Powrót na górę strony

Rekonstrukcja macierzy RAID

> Rekonstruktor macierzy RAID: Kliknięcie ikony Rekonstruktor macierzy RAID spowoduje otwarcie narzędzia rekonstrukcji macierzy RAID. Można tutaj wybrać typ macierzy RAID i liczbę dysków oraz pozwolić Rekonstruktorowi macierzy RAID przeanalizować dane i spróbować zrekonstruować macierz RAID w celu odzyskania danych. Jest to szczególnie przydatne, gdy sterownik przestał działać, ale dyski działają nadal. Wystarczy podłączyć dyski do komputera i zrekonstruować macierz RAID, a następnie odzyskać dane! |
> Najpierw należy wybrać rodzaj rekonstruowanej macierzy RAID. Na liście znajdują się niektóre często używane wstępnie ustawione typy macierzy RAID. Jeśli posiadanego typu macierzy RAID nie ma na liście, wybierz ogólną macierz RAID odpowiadającą posiadanemu typowi macierzy RAID (sprzętowa, programowa, RAID0, RAID5). |
> Następnie wybierz liczbę dysków w macierzy RAID. Wybranie, w miarę możliwości, dysków w poprawnej kolejności przyspieszy analizę. Upewnij się, że zostały wybrane tylko dyski należące do macierzy RAID, w przeciwnym razie analiza się nie powiedzie. |
> Jeśli nie masz pewności co do kolejności dysków, kliknij kolejno przycisk Opcje >> i zaznacz pole o nazwie Kolejność dysków. Spowoduje to sprawdzenie również innych kolejności dysków w macierzy RAID. |
> Po ustawieniu parametrów kliknij przycisk Uruchom skanowanie, aby umożliwić rekonstruktorowi macierzy RAID przeanalizowanie dysków. W miarę sprawdzania przez skanowanie różnych kombinacji danych w macierzy RAID będą one wyświetlane w kolejności prawdopodobieństwa na liście Wypróbowane kombinacje. |
> Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlona lista wypróbowanych kombinacja dla macierzy RAID. Im wyższy wynik, tym bardziej prawdopodobne, że to poprawna kombinacja. Nie zawsze jest to prawdą, ale jest dobrym punktem początkowym rekonstrukcji macierzy RAID. Kliknij jedną z wypróbowanych kombinacji, a następnie kliknij przycisk OK, aby ją wypróbować i wyświetlić macierz RAID. |
> Macierz RAID zostanie wyświetlona jako macierz RAID, a pod nią zostaną wyświetlone partycje. Jeśli macierz RAID miała poprawne partycje przed uszkodzeniem, powinna istnieć możliwość przeglądania i skanowania tych partycji, jak woluminu, oraz zapisania danych. Patrz powyższy punkt dotyczący wyboru dysku lub woluminu do skanowania. Lista Disk odświeżania (w menu Plik) opcja może być używana, aby usunąć wszystkie dodane woluminy RAID z listy dysków. |
> Jeśli nie można przeglądać partycji macierzy RAID, parametry rekonstrukcji są niepoprawne. Jednak można łatwo się wycofać i dostosować parametry bez ponownego skanowania. Zaznacz macierz RAID na liście dysków, a następnie kliknij przycisk Szczegóły. Spowoduje to powrót do ekranu rekonstruktora macierzy RAID. Tam można wybierać inną wypróbowaną kombinację i klikać przycisk OK, dopóki nie zostanie znaleziona kombinacja umożliwiająca przeglądanie partycji macierzy RAID. W celu uproszczenia wypróbowywania różnych kombinacji można posortować kolumny na liście wypróbowanych kombinacji. Zaawansowani użytkownicy mogą ręcznie dostosować parametry z lewej strony, wprowadzając dane — sektory początkowe, kolejność dysków, wielkość paska i rotację parzystości. Następnie kliknij przycisk OK, aby spróbować przejrzeć zrekonstruowaną macierz RAID. |
> Powrót na górę strony |

> Wymazywanie danych

> Wymazywanie danych: Opcja ta ma być stosowana z dużą ostrożnością. Gdy dane zostały wymazane tą opcją, nie ma możliwości odzyskania informacji. |
> Aby wymazać dane na stałe, należy wybrać pliki lub foldery, które chcesz usunąć z prawej strony ekranu. Po ich wybraniu, kliknij ikonę „Wipe” w pasku narzędzi. |
> Dostaniesz ostrzeżenie o wytarciu danych i zadane będzie Tobie pytanie, czy chcesz kontynuować. Nie odpowiadaj TAK jeśli nie masz pewności, że chcesz wytrzeć dane! Jeśli klikniesz przycisk NIE, zostaniesz przeniesiony z powrotem do poprzedniego ekranu. Jeśli klikniesz przycisk TAK, dane zostaną permanentnie usunięte z objętości dysku. |
> Powrót na górę strony |

Inne opcje

> Sortowanie wg konkretnych kryteriów: Elementy w widoku listy plików można sortować wg kolumn. Wystarczy kliknąć nagłówek kolumny, aby posortować według konkretnego kryterium opisywanego przez kolumnę. Aby zmienić kolejność sortowania z narastającej na ubywającą i na odwrót, wystarczy ponownie kliknąć nagłówek tej samej kolumny.
> Menu podręczne: Większość czynności odzyskiwania jest dostępna z menu podręcznego. Jest ono wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybranego pliku lub katalogu w widoku listy plików.
> Przeglądanie plików: Wbudowana przeglądarka wyświetli często używane formaty plików w oddzielnym oknie. Ponieważ dla większości typów przeglądarka musi utworzyć plik tymczasowy na dysku systemowym, nie zaleca się używania tej opcji, jeśli należy odzyskać pliki z dysku systemowego. W przeciwnym razie te pliki tymczasowe mogą nadpisać usunięte dane.
> Odzyskiwanie wielu katalogów i plików: Nie zaleca się zapisywania zawartości całego dysku w jednej operacji. Wynika to z tego, że można znaleźć wiele plików i katalogów o tej samej nazwie (mogą również występować usunięte i istniejące pliki o takiej samej nazwie). Aby skrócić czas odzyskiwania i zapewnić poprawną pracę systemu, sugerowaną metodą odzyskiwania jest odzyskanie własnych plików danych (dokumentów, arkuszy, rysunków, obrazów, plików bazy danych itd.) i ponowne zainstalowanie wszelkich aplikacji.
> Powrót na górę strony |

EasyRecovery ™ jest znakiem towarowym firmy Kroll Ontrack Inc
Microsoft i Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.