Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

Før du begynder Brugergrænsefladen Menulinjen og værktøjslinjen RAID-rekonstruktion Aftørring af data Andre muligheder |

Før du begynder

> Hvis du forsøger at genoprette data fra et flytbart medie, skal du have mediet i drevet, før du afvikler EasyRecovery™. Før du afvikler programmet skal du sørge for, at du har administratorrettigheder. På en pc, skal du muligvis højreklikke på programmets ikon og afvikle som administrator. På en Mac, skal du sørge for, at din konto har fulde administratorrettigheder.

> Hvis du genopretter fra en mobil enhed, såsom en smart phone eller en personlig musikenhed, skal du sørge for, at den er tilsluttet, og vises som en flytbar diskenhed, før du afvikler EasyRecovery™.

> Sørg for, at der er en disk i dit system, eller tilsluttet til dit system, der har plads nok til at gemme de genoprettede data fundet under genoprettelsen. Hvis du har brug for at tilføje yderligere lagerplads til systemet, skal du sørge for, at gøre dette, før du afvikler EasyRecovery™.

> Sluk alle unødvendige programmer og periferiudstyr på systemet, og deaktiver alle strømbesparende indstillinger, før du afvikler EasyRecovery™. Hvis du er på en bærbar computer eller anden bærbar computer, så sørg for, at du har nok batterilevetid til at fuldføre handlingen. Tilslut til vekselstrøm hvis det er nødvendigt for at undgå afbrydelser i genoprettelsesprocessen.

Brugergrænsefladen

> Den guide-drevede grænseflade i EasyRecovery™ gør datagenoprettelse nemt for selv uerfarne computerbrugere. Fra starten af, vil grænsefladen hjælpe dig med at vælge de enkelte trin i genoprettelsesprocessen. Når du har valgt dine indstillinger, får du mulighed for at ændre dem, før du starter genoprettelses-scanningsprocessen. Nedenfor vil vi beskrive hver grænsefladeskærm i detaljer.

> Når du først starter EasyRecovery™, skal du klikke på Fortsæt, og grænsefladen vil hjælpe dig med at vælge de enkelte trin i genoprettelsesprocessen. Tilbage til toppen |

> At vælge dine medier: Det første trin i genoprettelsesprocessen er at vælge det medie, du forsøger at genoprette data fra. EasyRecovery™ har fordelt dette på fem mediekategorier: harddiske, hukommelsesenheder, optiske medier, Multimedie/mobile enheder og RAID-systemer. Tilbage til toppen |
> Harddisk: Interne harddiske og andre lagerenheder, såsom eksterne tilsluttede harddiske, SSD-drev osv. BEMÆRK: Diskenheden skal være synlig i diskhåndteringsværktøjet på systemet.
> Hukommelsesenhed: USB-nøgler eller andre flytbare flash hukommelsesmedier, såsom SD, CF, osv., tilsluttet via USB, Firewire eller andre medie-aflæsningsenheder. BEMÆRK: Enheden skal vises som en flytbar disk, ellers skal en læser til flytbare medier anvendes.
> Optiske medier: Genopretter data fra optiske medier såsom CDR/RW, DVDR/RW, osv. BEMÆRK: Enheden skal vises som et optisk medie på systemet.
> Multimedie/Mobil enhed: Digitalkamera, MP3-afspiller, smart phone osv. BEMÆRK: Enheden skal vises som en flytbar disk, ellers skal en læser til flytbare medier anvendes.
> RAID-system: Hardware-eller software-kontrolleret RAID0 og RAID5-systemer. Du kan også bruge denne indstilling til at rekonstruere ødelagte RAID-systemer til genoprettelse af data. Klik her for mere om RAID-rekonstruktion.

> At vælge disk eller enhed til scanning: På denne skærm kan du vælge en disk eller en enhed, som du ønsker at genoprette data fra. Hvis enheden ikke er tilgængelig, skal du vælge den disk, der indeholdte din enhed. Hvis du vælger et RAID-system i trin 1, kan du også få mulighed for at prøve at rekonstruere en ødelagt RAID. Vinduet vil vise en liste over alle tilgængelige drev - både logiske drev og fysiske drev - i dit system. Tilbage til toppen |
> Disk: Hvis der ikke vises en enhed på dit system, skal du vælge den disk, hvor enheden plejede at være, og så kan du scanne for tabte enheder.
> Enhed: Hvis enheden allerede vises på systemet, kan du vælge og scanne enheden for at genoprette tabte eller slettede filer eller mapper.
> RAID: Hardware-eller software-kontrolleret RAID0-og RAID5-systemer. Du kan også bruge denne indstilling til at rekonstruere systemer til genoprettelse af data. Klik her for mere om RAID-rekonstruktion.

> At vælge genoprettelsesscenarie: Når du har valgt den disk eller enhed, du vil genoprette data fra, skal du vælge hvilken slags genoprettelse du ønsker at udføre på drevet. Vælg et genoprettelsesscenarie, der bedst egner sig til dit datatab-problem. I bunden af skærmen er en detalje-mulighed, hvor du kan begrænse scanningen til visse filsystemer eller en RAW-filscanning. RAW-filscanninger undersøger drevet og forsøger at finde filer efter filindhold og arkitektur. I tilfælde, hvor der ikke er andre muligheder for filsystem-scanning, kan dette stadig genoprette brugbare data. |
> Undertiden kan der være flere tusinde forældreløse elementer i en scanning. I nogle scanninger, er der ikke brugbare data for brugeren, da data allerede er beskadiget (overskrevne filer). For at hjælpe brugeren med at reducere mængden af data/finde sine filer lettere, er der en hurtig scanningsløsning, der er deaktiveret som standard. QuickScan gør følgende: - I Slettet Filgenoprettelse-scanningen: i øjeblikket uden funktion / tilføjet til fremtidige formål - i Formateret Mediegenoprettelse: FAT/NTFS-enheder, vil forældreløse elementer ikke blive scannet/oprettet - I Søg Tabte Enheder-scanningen: søger kun på cylindergrænser (på Windows-maskiner). Det er her manglende enhedsoplysninger højst sandsynligt befinder sig. Dette fremskynder scanningen. Hvis enheden ikke kan findes så vil afmarkering af dette, scanne blok efter blok for enhedsoplysninger.
> Udforsk enhed: Udforsk en god volumen i en stifinder-lignende interface. Vælg denne mulighed for at gendanne data fra en god volumen. Ingen scanning er involveret.
> Slettet Filgenoprettelse: Find et uheld slettede filer eller mistede filer for fil indhold. Vælg denne mulighed, hvis du har slettet filer fra din papirkurven, eller hvis den formaterede inddrivelsen ikke kan finde dine filer. Det scanner ubrugte blokke af et volumen for filindholdet. På de fleste filsystemer, kan det ikke gendanne den oprindelige fil navne.
> Formateret Mediegenoprettelse: Gendanner data fra en formateret volumen. Den kan også bruges til at gendanne tabte filer. Denne indstilling tager længere tid i scanning, men har bedre chancer for helbredelse. Det scanner hver eneste blok af et volumen for tabte filsystem strukturer.
> Hvis du vælger en disk i stedet for en enhed i trin 2, så vil du ikke have mulighed for at Gennemse, da du ikke vælger en enhed, der vises på systemet. Du får mulighed for at søge efter tabte enheder i den pågældende disk. Dette er en god måde til at genoprette enheder fra et drev, som har beskadigede filsystemer eller slettede enheder. Du får igen mulighed for at begrænse de filsystemer, du søger efter. Da dette er en søgen efter tabte enheder, er der ingen RAW-filsystem-scanning til rådighed. |
> Når scanningen for tabte enheder er færdig, vil du være tilbage på trin 2, hvor du bliver bedt om at vælge enheden der skal scannes. Hvis programmet var i stand til at lokalisere en tabt enhed, så vil det blive vist med et grønt ikon. Vælg dette drev og fortsæt som du ville på en normal enhed. Du vil være i stand til at gennemse enheden, lede efter slettede filer, og lede efter tabte filer. Derefter kan du gemme dem et andet sted på dit system. Tilbage til toppen |

> At tjekke dine valgte indstillinger: Når du har valgt den disk eller enhed, du vil genoprette data fra, og valgt genoprettelsesmetoden du vil bruge, vil du få en forhåndsvisning af dine valg. Hvis du har brug for at foretage ændringer, før du starter scanningen, kan du klikke på Gå Tilbage og ændre indstillingerne på de tidligere skærme. Hvis du er tilfreds med de indstillinger, du har valgt, skal du klikke på Fortsæt for at starte scanningen af dine tabte data. |
> Scanning: Afhængig af størrelsen af din disk, kan scanningsprocessen tage flere timer! Du kan også vælge at se logmeddelelser i scanningsvinduet, hvis du har brug for at udføre fejlfinding på scanningen. Tilbage til toppen |

> At gemme dine filer: Når scanningen er færdig, vil de data, der blev fundet, blive vist på en liste over filer og mapper. I eksemplet kan du se, at den slettede fil-scanning fandt mange filer, og de vises efter filtype. I de fleste tilfælde vil slettede fildata ikke have de oprindelige filnavne, da disse som regel ikke kan genoprettes. Hvis du leder efter filer oprettet af Microsoft Office2007/2010, se under Programmer i en mappe kaldet"zip-msword", "zip-mspowerpoint" eller "zip-msexcel", fordi Office 2007/2010 dokumenter faktisk ZIP arkiver. For at gemme data, skal du vælge filerne på højre side af skærmen og klikke på ikonet Gem på værktøjslinjen. For at vælge flere filer kan du enten bruge Shift-tasten (for at markere flere filer i træk) eller Ctrl-tasten (for at vælge enkelte filer) på tastaturet. Hvis du ønsker at vælge alle elementer i fillisten, skal du vælge Vælg Alle fra menuen Rediger. Bemærk: De fleste handlinger til genoprettelse kan tilgås fra popup-menuen. Denne vises, hvis du højreklikker på en valgt fil eller mappe. |
> En typisk Gem-dialogboks vises, og du vil være i stand til at gemme dine filer i eksisterende mapper eller oprette nye. Vælg eller opret og vælg den mappe, hvor du ønsker at gemme data og klik OK. BEMÆRK: Du må ikke gemme filer på den samme disk, som du scanner. Gem altid data et andet sted! Tilbage til toppen |
> E-mail-genoprettelse – Denne funktion gør det muligt for brugeren at se den valgte e-mail-database. Vis både eksisterende og slettede e-mails til udskrivning eller til at gemme på harddisken. Vælg den mappe, der indeholder din e-mail-fil, og vælg din type e-mail-fil (Outlook Express, Outlook, Eudora, Mozilla, Becky, Windows Live Mail). Vælg en postkassemappe i den venstre trævisning. Vælg et mail-element på listen. Vælg ’Gem mail’ for at gemme det valgte mail-element eller vælg ' Print mail' for at udskrive det valgte mail-element. Tilbage til toppen |

Menulinjen og værktøjslinjen

> Under programmets titel findes menulinjen. Under menulinjen er den primære værktøjsline for programmet. Her er detaljerede beskrivelser af hver menulinje-og værktøjslinje-element.

> Menulinje |
> Fil: I filmenuen, kan du: | Opdatere disklisten - genkontrollere de tilgængelige diske på systemet. Gemme en rapport af genoprettelsen – gemme en rapport om de valgte filer, herunder attributer. Afslut - afslutter programmet.
> Rediger: I menuen Rediger, kan du: | Vælge at Vælge Alle filer under en gemmehandling. Du kan også bruge CTRL-tasten til at vælge eller fravælge de enkelte filer.
> Søg: I Søgemenuen, kan du: | I søgemenuen, kan du aktivere "Fuzzy-søgning " for at søge efter filer og mapper for et bestemt søgeord. Fuzzy-søgning er en mere menneskelignende søgningstilstand. I en ikke-fuzzy søgning efter 'planetarisk', vil filerne 'protoplanet', eller 'planet' ikke matche. Men i en fuzzy søgning, vil de.
> Ekstra: Ekstramenuen giver dig mulighed for at: | Vælge Fjerngenoprettelse og ændre programindstillingerne. For flere oplysninger om Fjerngenoprettelse, skal du gå til afsnittet om Fjerngenoprettelse. For flere oplysninger om Indstillingerne, skal du gå til afsnittet om Indstillinger.
> Tilbage til toppen |

> Indstillinger: Hvis du klikker på Indstillinger-ikonet vil du blive dirigeret til Indstillinger-skærmen. Her kan du angive standardindstillingerne for afviklingen af ​​programmet. Under fanen Generelt kan du indstille logningsniveauet, der vil blive rapporteret i frc_log.txt-filen hver gang programmet afvikles. Da logfiler meget hurtigt kan blive store, anbefales det at anvende INFO-logningsniveauet, medmindre du udfører fejlfinding, og har brug for flere detaljer i loggen. Ordmængden af log-niveauet er stigende: NONE: Ingen log-output REPORT: kun beskeder med rapportstatus vil blive logget. Logfiler er meget små. ERROR: alle beskeder med lavere niveau + beskeder med fejlstatus vil blive logget WARNING: Alle beskeder med lavere niveau + beskeder med advarselsstatus vil blive logget INFO: standardindstilling; alle beskeder med lavere niveau + beskeder med informationsstatus vil blive logget DEBUG: alle beskeder med lavere niveau + beskeder med fejlretningsstatus vil blive logget. Denne indstilling skal bruges til at returnere fejlretningsoplysninger til udviklere. DEBUG2: alle beskeder med lavere niveau + beskeder med højest fejlretningsstatus vil blive logget. Kun til udviklerbrug. Store logfiler vil blive produceret. |
> Fanen Generelt giver dig også mulighed for at aktivere Ekspert-tilstand. Ekspert-tilstand aktiverer de avancerede genoprettelsesfunktioner i menuerne, og giver adgang til disse funktioner. Det anbefales ikke at indstille denne tilstand, medmindre du har arbejdet sammen med teknisk support på hvordan man bruger disse funktioner. Forkert brug af nogle avancerede funktioner kan resultere i tab af data. Fjern automatisk tomme mapper: Auto-fjern tomme mapper i scanning-resultattræ. |
> Genoprettelsesfanen giver dig mulighed for at aktivere filtre til kun at søge efter bestemte filtyper. Denne funktion kan fremskynde en scanning betydeligt - især når du søger i RAW-fil-tilstand. |
> I Genoprettelsesfanen kan du begrænse scanningsregionen på et drev. Dette er nyttigt, når du forsøger at scanne et drev, der har en masse problemer såsom ulæselige regioner eller store områder med dårlige sektorer. Det kan også anvendes til at scanne mindre dele af et drev for at forsøge at fremskynde genoprettelsen. Dog vil enhver begrænsning af scanningsregionen reducere mængden af ​​data, der findes, og anbefales generelt ikke. Tilbage til toppen |
> Genoprettelsesfanen giver dig også mulighed for at springe blokkene over som anvendes af filsystemet på enheden - kun at scanne "ledig plads" på drevet. Der er også en mulighed for at indstille den maksimale filstørrelse på en genoprettet fil i tilfælde af, at den faktiske filstørrelse ikke kan bestemmes. Denne skal indstilles, før scanningen. For at ændre størrelsen på en fil efter scanning, skal du højreklikke på filen og bruge tilpasningsindstillingen. Automatisk filomdøbning for samme filnavne på gem: Eksempel: samefile0.txt, samefile1.txt, samefile2.txt Find slettede filer i formateret scanning: Aktiver denne funktion til også at finde slettede filer i formateret scanning på FAT-enheder. Saml kun rodelementer formateret scanning: Denne funktion fremskynder den formaterede scanning på NTFS-enheder. Især på enheder, hvor mange dele af filtræet allerede er blevet slettet / overskrevet af nye data, kan resultattræet være tomt eller ufuldstændigt, hvis denne funktion er aktiveret. Kontroller det, hvis programmets hukommelsesforbrug på store NTFS-enheder er for højt i den formaterede scanning / operativsystemet viser en "out of memory"-fejlmeddelelse under scanningen. Ignorer alle fejl under scanningen: Ignorer alle fejl under scanningen / tving genoprettelses-scanmotoren til at fortsætte / bed ikke om brugermeddelelser hvis en fejl er opstået i en analysator som typisk skal bruge feedback fra brugeren. Tilbage til toppen |
> Genoprettelsesfanen giver også brugeren avancerede scanningsmuligheder. Automatisk blok offset-detektion: Særlig genoprettelsesfunktion til korrupte flash-medier i digitalkameraer, hvorpå ingen filer findes. I sjældne tilfælde, især på flash-medier, er filstarten og blok-grænsen forskellige. Denne forskel kan registreres automatisk, før scanningen begynder, og du kan få bedre resultater i resultattræet. Kontroller kun denne funktion, hvis den Rå Analysator ikke kan finde nogen filer. Opret billeder og disk-kopier ved hjælp af en burst/blok-størrelse af: Indstil burst/blok-bufferstørrelsen til oprettelse af billede og disk-kopi. Mange diske læser hurtigere med en bestemt læse/skrive-bufferstørrelse i kommandoen der udstedes til OS. For eksempel, har eksterne USB-harddiske typisk brug for store bufferstørrelser for at fremskynde operationen. Derimod kan fysisk beskadigede medier ofte afbildes/kopieres bedre ved hjælp af små bufferstørrelser. Små bufferstørrelser kræver længere scanningstider med en større mulighed for at læse fysisk beskadigede medier. Prøv at sammenkæde brudte videostreams: På grund af karakteren af ​​filsystemer, kan filer være fragmenterede. Især for store videofiler er sandsynligheden for fragmentering meget høj. Under normal aktivitet, vil den Rå Analysator finde alle stykkerne af en fragmenteret video og vise hvert fragment som en enkelt fil, da den ikke bruger nogen filsystem-oplysninger. Hvis du vil have den Rå Analysator til at forsøge at sammenkæde video-fragmenterne, kan du aktivere denne funktion. Tilbage til toppen |
> Genoprettelsesfanen giver også brugeren dårlige blokstyringsmuligheder. Programmet viser ikke nogen popup-fejlmeddelelse, når en dårlig blok er blevet fundet, da dette vil stoppe genoprettelsesprocessen. Det ‘dårlige blokstyringsmodul’ tilføjer alle dårlige blokke til den interne liste, hvis ‘Tilføj automatisk dårlige blokke’ er markeret . Hver gang en dårlig blok igen skal tilgås, vil den automatisk blive sprunget over, hvis ‘Spring automatisk listeposter over’ er markeret. Du kan manuelt tilføje dårlige blokke ved at indtaste blokintervallet i redigeringsfelterne og vælge 'Tilføj post' til højre. Tilføj en enkelt dårlig blok ved at indstille intervalstarten til intervalslutningen (dvs. blok 16 til blok 16). Hvis 'Springer hurtigt dårlig blok over’ er markeret, og en læseanmodning falder inden for et dårligt blok-interval, vil hele læseanmodningen blive sprunget over. Dvs., hvis læseoperationen anmoder om 8MB for at læse og 2 blokke er dårlige (= 1024 bytes på medier med 512byte blokstørrelse), vil alle 8MB blive sprunget over. Brug kun denne funktion, hvis scanningshastighed på store defekte medier med mange dårlige blokke er et problem. Diskfejl-tælleren i nederste venstre hjørne af statuslinjen stiger hver gang en læseoperation mislykkes. Logfilen indeholder detaljerede oplysninger om de fundne dårlige blokke. Vigtig note til beskadigede medier/defekte diske: Det anbefales stærkt at oprette et billede af defekt/beskadiget disk, der indeholder dårlige blokke. Mængden af ​​dårlige blokke stiger, hver gang en læseoperation udføres på defekte medier. Den bedste og mest sikre løsning i dette tilfælde er at indstille burst/blok-størrelsen til 512-4096 bytes (4096 bytes er hurtigere, men mindre pålidelig) og afbilde hele disken til en ekstern fil. Tilbage til toppen |

> Fjerngenoprettelse: Fjerngenoprettelse understøttes af brugen af VNC (http://www.realvnc.com) og består af to komponenter. En server, der kører på den computer, du ønsker at få fjernadgang til, og en fremviser, der kører på den computer, du sidder foran. For at komme i gang med VNC, skal du køre en server, og derefter oprette forbindelse til den med en fremviser. Når du starter serveren, skal du indtaste en IP-adresse eller et DNS-navn og et portnummer på den computer, du ønsker at kontrollere. |
> Under Ekspert-fanen i menulinjen, er linket til fjern-fremviseren. Denne vil blive anvendt til at fjernstyre det andet system. Indtast portnummeret på systemet fra trinnet ovenfor, og klik på Start fremviseren. Du vil blive præsenteret for en fjernvisning af den anden skærm, og kan nu styre programmet og andre computer-funktioner på det system. Når du er færdig, skal du blot lukke fremviseren, og forbindelsen vil blive lukket. Tilbage til toppen |

> Opret billedfil: Denne indstilling er til at oprette et sikkerhedskopibillede af det drev, du forsøger at genoprette. Dette kan være nyttigt, når et drev fejler, og genoprettelse skal udføres. Eller drevet skal returneres til servicering, men genoprettelsen endnu ikke er færdig.
> Indlæse billedfil: Denne indstilling er til at indlæse sikkerhedskopibilledet af det drev, du oprettede med Opret Billedfil-indstillingen. Dette kan også bruges til at indlæse billedfiler fra anden software, så du også kan genoprette data fra disse billeder.
> Gem: Denne indstilling er til at gemme de genoprettede filer. Vær sikker på, at du har tilsluttet dine destinationsdrev til systemet, inden du kører scanningen. BEMÆRK: Sørg for at gemme data til et andet drev end det drev, der bliver scannet.
> Søg: Denne indstilling er til at søge efter bestemte filer ved hjælp af standard filnavne, typer, wild cards, osv. for at finde filer på en enhed. Hvis "fuzzy-søgning" er aktiveret, vil den også blive anvendt. Tilbage til toppen

RAID-rekonstruktion

> RAID Reconstructor: Hvis du klikker på RAID Reconstructor-ikonet, åbnes RAID-rekonstruktionsværktøjet. Her kan du vælge hvilken type RAID og antallet af drev, og lade RAID Reconstructor analysere data og forsøge at rekonstruere RAID til datagenoprettelse. Dette er især nyttigt, når controlleren er holdt op med at fungere, men drevene stadig virker. Du skal blot tilslutte drevene til et system og genopbygge RAID og genoprette data! |
> Først skal du vælge hvilken type RAID du rekonstruerer. Der er nogle almindelige forudindstillede RAID-typer på listen. Hvis din RAID-type ikke findes på listen, skal du vælge den generiske RAID, der matcher den type RAID du har (HW, SW, RAID0, RAID5). |
> Vælg derefter, hvor mange drev der er i RAID. Hvis det er muligt, vil valg af drev i den rigtige rækkefølge fremskynde analysen. Sørg for, at du kun vælger de diske, der indeholder RAID ellers vil analysen mislykkes. |
> Hvis du er usikker på disk-rækkefølgen, så klik derefter på Indstillinger-knappen og marker boksen kaldet Disk-rækkefølge. Dette vil også analysere forskellige rækkefølger af drevene i RAID. |
> Når du har indstillet parametrene, skal du derefter klikke på Start Scanning-knappen for at give RAID Reconstructor lov til at analysere diskene. Da scanningen undersøger de forskellige kombinationer af data på RAID, vil de blive opført i sandsynlighedsrækkefølge i listen over Undersøgte Kombinationer. |
> Når scanningen er færdig, vil du få vist en liste over undersøgte kombinationer til din RAID. Jo højere scoren er, jo mere sandsynligt er det, at det er den korrekte kombination. Dette vil ikke altid være tilfældet, men det vil være et godt sted at starte, når du rekonstruerer din ​​RAID. Klik på en af ​​de undersøgte kombinationer, og klik derefter på OK for at prøve at se din RAID. |
> Din RAID vil blive vist som RAID og derefter vil partitionerne blive anført nedenfor. Hvis RAID virkelig havde gyldige partitioner på den, før den blev ødelagt, så burde disse partitioner kunne gennemses og scannes ligesom en enhed, og data gemmes. Se afsnittet ovenfor om at vælge din disk eller enhed til scanning. Opdater Disk liste (i menuen Filer) mulighed kan bruges til at slette alle tilføjet RAID-diskenheder fra disken listen. |
> Hvis du ikke kan gennemse partitioner på RAID, så er parametrene til rekonstruktionen ikke korrekte. Men du kan meget nemt gå tilbage og justere parametrene uden at genscanne. Fremhæv RAID på disklisten, og klik på knappen Detaljer. Så vender du tilbage til RAID Reconstructor-skærmen. Her kan du vælge en anden undersøgt kombination, og klikke på OK, indtil du finder en kombination, der giver dig mulighed for at gennemse RAID-partitionerne. Til at hjælpe dig med at prøve forskellige kombinationer, kan du sortere kolonner i listen over undersøgte kombinationer. Avancerede brugere kan manuelt justere parametrene til venstre ved blot at indtaste data - Startsektorer, diskrækkefølge, stripe-størrelse og paritetsrotation. Klik derefter på OK for at forsøge at gennemse den rekonstruerede RAID. |
> Tilbage til toppen |

> Aftørring af data

> Aftørring af data: Denne mulighed skal bruges med ekstrem forsigtighed. Når data er blevet udslettet af denne mulighed, er der ingen måde at inddrive de informationer på alle. |
> At tørre data permanent fra mængden, skal du vælge de filer eller mapper, du ønsker at slette på højre side af skærmen. Når du har valgt dem, skal du klikke på Wipe-ikonet på værktøjslinjen. |
> Du får en advarsel om de data, tørre og vil blive spurgt, om du vil fortsætte. MÅ IKKE KAN SVARE JA MEDMINDRE DU ER SIKKER, DU VIL TØR DATA! Hvis du klikker på Nej, vil du blive ført tilbage til den forrige skærm. Hvis du klikker på Ja, bliver data slettet permanent fra mængden. |
> Tilbage til toppen |

Andre muligheder

> Sortering efter specifikke kriterier: Punkterne i fillistevisningen kan sorteres efter kolonne. Du skal blot klikke på overskriften i en kolonne for at sortere efter de specifikke kriterier som kolonnen beskriver. Du kan ændre sorteringen fra stigende til faldende og vice versa ved igen at klikke på samme kolonneoverskrift.
> Popup-menuen: De fleste handlinger til genoprettelse kan tilgås fra popup-menuen. Denne vises, hvis du højreklikker på en valgt fil eller mappe i fillistevisningen.
> Visning af filer: Den indbyggede fremviser vil vise almindelige filformater i et separat vindue. Da fremviseren for de fleste typer skal oprette en midlertidig fil på dit systemdrev, anbefales det ikke at bruge denne mulighed, hvis du skal genoprette filer i dit systemdrev. Ellers kan disse midlertidige filer overskrive dine slettede data.
> Genoprettelse af flere mapper og filer: Det anbefales ikke at gemme indholdet af et helt drev i én handling. Grunden til dette er, at mange filer og mapper med samme navn kan findes (der kan også være slettede filer og eksisterende filer med samme navn). For at fremskynde genoprettelsestiden og sikre et system, der fungerer godt, er den foreslåede genoprettelsesmetode at hente dine egne datafiler (dokumenter, ark, tegninger, billeder, databasefiler osv.) og geninstallere alle programmer.
> Tilbage til toppen |

EasyRecovery ™ er et varemærke tilhørende Kroll Ontrack Inc.
Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.